**电气操作人员安全操作规程**

1. 电气操作人员严格执行电工安全操作规程，对电气设备工具要进行定期检查和试验，凡不合格的电气设备、工具要停止使用。
2. 电工人员严禁带电操作，线路上禁止带负荷接线，正确使用电工工器具。
3. 电气设备的金属外壳必须做接地线或接零保护，在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。
4. 电气设备所有保险丝，禁止用其他的金属丝代替，并且须与设备容量相匹配。
5. 施工现场内严禁使用塑料线，所有绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。
6. 电工必须持证上岗，操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品，不得违章操作。
7. 当发生电气火灾时立即切断电源，用干砂灭火，或用干粉灭火器灭火。严禁使用导电的灭火剂灭火。
8. 凡移动式照明，必须采用安全电压。
9. 施工现场临时用电施工，必须执行施工组织、技术措施和安全操作规程。